TX

※2つのうち１のADF7021は受信専用であり

　送信系統図から記述を省略する

水晶発振子

14.7456MHz

MMDVM基板

ARMプロセッサ

APM32F103

(Geehy)

トランシーバLSI

ADF7021

(Analog Devices)

Serial通信(115,200 bit/s)

イーサネット

ワンボードマイコン

Raspberry Pi 3

インターネット